|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель профкома  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Протокол № от 2023 года  СОГЛАСОВАНО  Специалист по охране труда  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » 2023 г | «УТВЕРЖДЕНО»  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/      Приказ № от 2023 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для обучающихся**

**при работе на круглопильном (циркульном) станке.**

**ИОТ-\_-2023**

**1. Общие требования охраны труда при работе на** **круглопильном (циркульном) станке**

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе на круглопильном (циркульном) станке предназначена для обеспечения правильного и безопасного выполнения работ учащимися школы во время занятий в учебной мастерской школы, для предупреждения случаев травмирования школьников на уроках технологии (трудового обучения).

1.2. К работе на круглопильном (циркульном) станке под руководством учителя технологии допускаются учащиеся, изучившие настоящую инструкцию, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Учащиеся в учебной мастерской должны соблюдать правила поведения, охраны труда и техники безопасности, расписание учебных занятий.

1.4. При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:   
- отсутствие ограждения диска пилы;   
- травмирование при выбрасывании пиломатериала во время работы без расклинивающего ножа;   
 -  травмирование рук при работе без специального толкателя, а так­же при удалении мелких обрезков на ходу станка;   
- ранение осколками древесины при обработке косослойного и имеющего сучки пиломатериала;   
вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов;   
-  неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.   
1.5. При работе на круглопильном (циркульном) станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: ха­лат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.   
1.6. В мастерской должна быть медаптечка  с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.   
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.   
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан