|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель профкома  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Протокол № от 2023 года  СОГЛАСОВАНО  Специалист по охране труда  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » 2023 г | «УТВЕРЖДЕНО»  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/      Приказ № от 2023 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для обучающихся при работе на универсальной**

**промышленной швейной машине.**

**ИОТ-\_-2023**

**1. Общие требования безопасности**

1.1. Настоящая инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, руководства по эксплуатации универсальной швейной машины.

1.2. К самостоятельному выполнению практических работ на универсальной промышленной швейной машине допускаются обучающиеся общеобразовательной организации в соответствии с образовательной программой, не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельной работе на универсальной промышленной швейной машине учитель технологии проводит с учениками первичный инструктаж с последующим опросом школьников и записью в журнале регистрации инструктажей.

1.4. Во время работы на обучающегося при работе на универсальной промышленной швейной машине возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

* повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
* подвижные части швейной машины, игла;
* повышенная яркость света;
* недостаточная освещенность рабочей зоны;
* недостаток естественного света;
* повышенный уровень шума;
* повышенное содержание пыли в воздухе.

1.5. Обучающиеся, при работе на универсальной промышленной швейной машине, обязаны:

* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
* во время работы на швейной машине быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других;
* соблюдать правила личной гигиены;
* содержать свое рабочее место в чистоте;
* выполнять только порученную учителем работу;
* обо всех неисправностях швейного оборудования, приспособлений и инструмента незамедлительно докладывать учителю.