|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель профкома  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Протокол № от 2023 года  СОГЛАСОВАНО  Специалист по охране труда  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » 2023 г | «УТВЕРЖДЕНО»  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/      Приказ № от 2023 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для обучающихся при ручной обработке древесины.**

**ИОТ-­\_-2023**

**1. Общие требования охраны труда при ручной обработке древесины**

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются обучающиеся, которые прошли медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, изучили безопасные методы и приемы работы с древесиной, при отсутствии каких-либо противопоказаний.

1.2. Ручную обработку древесины под контролем учителя технологии осуществляют обучающиеся, начиная с 5-го класса, изучившие настоящую инструкцию по охране труда.

1.3. К опасным производственным факторам при ручной обработке древесины относятся:

* получение травм рук при выполнении работы неисправным или поврежденным инструментом;
* получение травм рук при выполнении запиливания без применения специальных приспособлений.

1.4. Во время выполнения работы по ручной обработке древесины обучающимися должна использоваться специальная одежда: халат хлопчатобумажный, головной убор (берет или косынка).

**2. Требования охраны труда при ручной обработке древесины перед началом работ**

2.1. Перед началом выполнения работы по ручной обработке древесины обучающемуся необходимо правильно надеть на себя спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

2.2. Необходимо проверить наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок) и исправность используемого верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

2.3. Необходимо разложить на верстаке рабочие инструменты для дальнейшего использования в том порядке, который установлен учителем на уроке технологии.

2.4. Обучающемуся следует удалить со своего верстака все лишние и мешающие работе предметы.

2.5. Провести подготовку к работе, согласно правилам настоящей инструкциив столярной мастерской школы.

**3. Требования охраны труда при ручной обработке древесины во время выполнения работы.**

3.1. При работе обучающемуся следует выполнять обработку древесины, соблюдая осторожность и требования данной инструкции*.*